**Описание**

К 22 типу Valve Compact относятся универсальные, наиболее востребованные двухрядные радиаторы с нижним подключением. Подключение радиаторов через нижние патрубки позволяет замаскировать трубы отопительной системы и создает лаконичный дизайн. Такой монтаж не только эстетичен: он облегчает уборку помещения, лишние трубы не создают препятствий при расстановке мебели.

**Устройство радиаторов типа 22 Valve Compact**

Конструкция двухрядных радиаторов 22 Valve Compact отражена в их названии:

* первая цифра нумерации – 2 – означает количество панелей с теплоносителем;
* вторая цифра – 2 – означает количество конвекторов;
* название Valve Compact говорит о возможности нижнего подключения приборов.

Дополнительно двухрядные радиаторы оснащены верхней воздуховыпускной решеткой, боковыми декоративными панелями, вентильной вставкой для регулирования температуры.

**Применение**

Радиаторы с двумя панелями и двумя конвекторами компактны и эффективны. Это делает их универсальными, подходящими для помещений любого типа и размеров. Радиаторы типа 22 с нижним подключением идеальны для частных домов и коттеджей, также подходят для отопления многоквартирных домов, офисных, административных и общественных помещений.

**Комплектация**

В комплект поставки радиаторов типа 22 Valve Compact входят:

* радиатор;
* кронштейн монтажный  (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
* комплект монтажный;
* вентильная вставка;
* упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
* паспорт.

Для качественного отопления помещений выбирайте радиаторы подходящей мощности и размера:

* высота 300 или 500 мм;
* длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм.