**Описание**

Тип радиаторов 33 Valve Compact включает в себя мощные, эстетичные и современные модели. Ключевые особенности радиаторов этого типа:

* нижнее подключение, позволяющее замаскировать отопительные трубы. Это делает интерьер аккуратным, лаконичным и облегчает уборку помещений.
* три стальные панели, по которым циркулирует теплоноситель. Панели изготовлены из стали марки 08Ю, отличаются высокой теплоотдачей и низкой инерцией.
* три дополнительные теплоотдающие поверхности – конвекторы. Наличие конвекторов увеличивает эффективность радиаторов. Рифленая п-образная поверхность конвекторов позволяет разогреть и направить в помещение большой объем воздуха.

В типе 33 представлено максимально возможное количество отопительных панелей и конвекторов.

**Применение**

Радиаторы типа 33 отличаются наибольшей мощностью, поэтому могут быть рекомендованы для помещений большой площади или с увеличенными теплопотерями (например, угловые комнаты дома). Радиаторы одинаково подходят для однотрубных и двухтрубных отопительных систем.

**Технические характеристики радиаторов типа 33 с нижним подключением:**

* максимальное рабочее давление 0,9 МПа;
* испытательное давление 1,35 МПа;
* максимальная температура теплоносителя 120 °С.

**Размерный ряд:**

* высота 300 или 500 мм;
* длина от 400 до 3000 мм с шагом 100 мм.

**Комплектация**

В комплект поставки радиаторов типа 33 Valve Compact входят:

* радиатор;
* кронштейн монтажный  (2 шт. для радиаторов длиной до 1700 мм, 3 шт. для радиаторов длиной свыше 1700 мм);
* комплект монтажный;
* вентильная вставка;
* упаковка (пластиковые уголки и накладки, два слоя термоусадочной пленки);
* паспорт.

Компания LEMAX гарантирует высокое качество каждого радиатора. Приборы проходят многоступенчатый контроль качества и соответствуют ГОСТ 31311-2005.

Гарантийный срок эксплуатации радиаторов LEMAX – 10 лет.